|  |  |
| --- | --- |
| **3.6.19** | **Vorgehensweise bei der Reinigung leerer** **Pflanzenschutzmittelbehälter von Hand**  |

**Reinigung leerer Pflanzenschutzmittelbehälter**

Die Behälter sind nach der Reinigung entweder über die Spülsystem der Spritze oder von Hand zu reinigen.

Dies gilt sowohl für Spritzen als auch für Pflanzmaschinen mit Beizeinrichtung

* Nach Beendigung der Pflanzenschutzmittelausbringung ist das Pflanzenschutzgerät ordnungsgemäß zu reinigen.
* Es ist nicht gestattet das Pflanzenschutzgerät auf befestigten Wegen oder in der Nähe von Gewässern / Abflüssen zu reinigen
* Leere Pflanzenschutzbehälter sind nach der Entleerung durch das integrierte Druckspülsystem oder von Hand durch dreimaliges Ausspülen zu reinigen. Das Spülwasser ist zur Spritzbrühe zuzugeben, die Behälter über dem Einfüllstutzen der Spritze gut austropfen lassen.
* Die Verpackung ist dreimal von Hand zu spülen.
* Das Spülwasser ist zur Spritzbrühe zu geben und der Kanister gründlich über dem Einfüllstutzen der Spritze austropfen zu lassen.
* Die Behälter sind bis zur Abgabe offen und trocken aufzubewahren, Verschlüsse getrennt anzuliefern
(Achtung: auch die leeren Behälter müssen unter Verschluss gelagert werden!)

Allgemeiner Anwenderschutz:

Anwenderschutz beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln beachten.

• Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutzmaske (Achtung Filter hat Ablaufdatum), Kombi